**FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

ANEXO TÉCNICO 03/2023

**PROMOCIONAL 1100 NORTE BONAERENSE**

Aplicación a partir de Arrecifes , 06 de Septiembre de 2023

**FICHA DE HOMOLOGACION Nº 2 (CASCOS)**

**Art. 56 LLANTAS:**

Se podrán utilizar las de acero estampado y las de aleación de aluminio. Su diámetro deberá ser de 13” (pulgadas). Los bulones o espárragos de rueda no podrán sobresalir del ancho máximo de la llanta.



